|  |
| --- |
| **LABORATORIO DE FÍSICA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **GRUPO N° 2** | **CURSO: Z2001** |

|  |
| --- |
| **PROFESOR: Carlos Insúa** |

|  |
| --- |
| **JTP: Carlos Elizalde** |

|  |
| --- |
| **ATP: Mariano Alonso, Rodolfo Delmonte, María Pilar Braña** |

|  |
| --- |
| **ASISTE LOS DÍAS: Jueves** |

|  |
| --- |
| **EN EL TURNO: Mañana** |

|  |
| --- |
| **TRABAJO PRÁCTICO N°: 2** |

|  |
| --- |
| **TÍTULO: Difracción** |

|  |  |
| --- | --- |
| **INTEGRANTES PRESENTES EL DÍA QUE SE REALIZÓ** | |
| Arias Lucas | Piacentini Nicolás |
| Estévez Julián | Su Ezequiel |
| Herzkovich Agustín |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FECHAS** | **FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE** |
| **REALIZADO EL** | 18/04/2023 |  |
| **CORREGIDO** |  |  |
| **APROBADO** |  |  |

|  |
| --- |
| **INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:** |

**Objetivos:**

* Como primer objetivo de esta práctica se encuentra hallar la longitud de onda de una fuente coherente de luz como lo es un láser, aprovechando de manera conveniente el comportamiento de las ondas electromagnéticas al pasar por una rendija de tamaño reducido.
* En la segunda instancia de esta concurrencia al laboratorio, y empleando el cálculo de la longitud de onda hallada en la etapa anterior, se busca determinar cuál es el grosor de un cabello humano, como una medición indirecta.

Se propone realizar los gráficos de ambos resultados y comparar con los datos reales para ver si coinciden.

**Introducción Teórica:**

La luz exhibe comportamiento ondulatorio, con características clave como la interferencia y la difracción. Se procede a la introducción de conceptos clave para comprender el experimento:

* Difracción: La difracción es un fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda se encuentra con un obstáculo o una rendija. En este caso, la onda se desvía y se propaga en todas direcciones, creando zonas de luz y sombra donde antes no las había. Este fenómeno solamente se observa cuando el tamaño del obstáculo es comparable a la longitud de la onda. La difracción puede ser de dos tipos:

**Difracción de Fresnel:** Ocurre cuando el objeto que desvía la luz está cerca de la fuente de luz o de la pantalla.

**Difracción de Fraunhofer:** Ocurre cuando el objeto que desvía la luz está lejos de la fuente de luz y de la pantalla.

* Interferencia: La interferencia es un fenómeno ondulatorio que ocurre cuando dos o más ondas se superponen en el mismo lugar. Este fenómeno puede ser constructivo o destructivo, dependiendo de la fase de las ondas que interfieren. Para que se observe interferencia, las ondas deben ser coherentes, es decir, tener la misma frecuencia y mantener una relación de fase constante.
* Principio de Huygens: Cada punto de un frente de ondas puede considerarse un foco de ondas secundarias que se propagan en la misma dirección de la perturbación. La velocidad de propagación y frecuencia de estas ondas secundarias es la misma que la de la onda original. La superficie tangente (conocida como envolvente) a todas las ondas secundarias en un determinado instante es el siguiente frente de ondas.
* Principio de Babinet: En una difracción de Fraunhofer, una abertura y un obstáculo de la misma forma geométrica y las mismas dimensiones e igualmente iluminados, producen el mismo patrón de difracción.

**Diagrama de difracción de una sola rendija**

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Al analizar las ondas emanadas de diversas partes de la rendija, según el principio de Huygens, cada sección actúa como una fuente de ondas. La interacción entre estas partes afecta la intensidad de la luz en la pantalla, lo que varía según el ángulo θ.

**Un conjunto de letras blancas en un fondo blanco

Descripción generada automáticamente con confianza baja**

Para analizar el patrón de difracción, dividimos la rendija en dos mitades. Todas las ondas que parten de la rendija están en fase. Al considerar las ondas 1 y 3, que se originan en diferentes puntos de la rendija, la diferencia en las distancias recorridas determina si hay interferencia destructiva. Si la diferencia de camino entre dos ondas es la mitad de su longitud de onda, se anulan entre sí, provocando interferencia destructiva. Esto ocurre cuando las ondas originadas en la parte superior e inferior de la rendija interfieren en el momento que:

**Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media**

o bien cuando:

**Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente**

Las características generales de la distribución de luz se muestran en esta figura:

**Diagrama

Descripción generada automáticamente**

Importante aclarar que para este informe aplicamos conocimientos previamente adquiridos en el Laboratorio de Física 1 en materia de mediciones y errores.

**Materiales utilizados:**

* Fuente de luz láser.
* Calibre (apreciación 4mm).
* Cinta métrica (apreciación 2mm).
* Pantalla de proyección.
* Rendija de pequeña apertura.
* Cabello humano.

**Desarrollo:**

1. **Determinación de Longitud de Onda**
   1. En primer lugar, se encendió la primera fuente de luz láser y se hizo atravesar este por la rendija para que se dispersen sus haces e interfieran para formar en la pantalla de proyección los máximos y mínimos de intensidad. Se registró este patrón de difracción con el calibre, midiendo entre los mínimos de 1er orden que se encuentran contiguos al máximo central, y lo llamamos ‘d’.
   2. Medimos la distancia entre la pantalla y la ranura con la cinta métrica, y la registramos como ‘L’
   3. Esto junto con el dato del ancho de la ranura, el cual se nos fue brindado (a = 0,02mm ± 0,001mm), nos permitió realizar los cálculos correspondientes para determinar la longitud de onda del láser.
   4. Obtuvimos el valor representativo de la longitud de onda del láser y, propagando el error sobre la ecuación, obtuvimos su error absoluto.
   5. Realizamos el gráfico comparativo de la longitud de onda, detallando su intervalo de indeterminación, y analizamos si el valor real del láser de neón se encuentra dentro del rango.
2. **Determinación del grosor de un cabello humano**
   1. Este procedimiento es similar a la parte anterior, se enciende el láser pero esta vez en lugar de hacerlo pasar por una rendija, se lo hace chocar con un cabello montado en un cuadro de diapositiva y se observa el patrón de difracción formado en la pantalla.
   2. Con el calibre se mide la distancia ‘d’.
   3. Con la cinta métrica medimos la longitud ‘L’, la cual es bastante similar a la de la práctica anterior.
   4. Con estos datos y el valor de longitud de onda obtenido anteriormente, calculamos el ancho del obstáculo, es decir, del cabello, registrado como ‘a’.
   5. Propagamos el error sobre la ecuación de ‘a’ para lograr informar el grosor del cabello con su valor representativo y su valor absoluto.
   6. Se realizó un gráfico comparativo del intervalo de indeterminación del grosor del cabello y se lo comparó con el valor del mismo buscado en internet, para ver si coincidían.

**Resultados y Análisis**

**Anexo de Fórmulas**

Parte 1

Para ángulos muy pequeños

Entonces

Valor representativo y error absoluto:

Parte 2

**Datos, mediciones y resultados calculados**

Parte 1

Cálculo de escala para el gráfico

En el gráfico representamos el valor calculado y el valor real de la longitud de onda de un láser de neón.

La longitud real de un láser de neón en el aire es:

Entonces para el cálculo de nuestra escala, el rango sería:

Estandarizando el resultado con el criterio 1-2-5:

**Gráfico comparativo**

Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente

Parte 2

Cálculo de escala para el gráfico

El grosor de un cabello humano varía entre 15 micrómetros (muy fino) y 170 micrómetros (extremadamente grueso). Para el gráfico llamamos ‘g’ a este valor.

Estandarizando el resultado con el criterio 1-2-5:

**Gráfico comparativo**

Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente

**Conclusión**Luego de esta práctica, aprendimos conceptos fundamentales de la óptica física y de estudiar a la luz como una onda. Comprendimos cuándo la luz se comporta de manera ondulatoria (al encontrarse con interferencias) y cómo lo hace. Logramos informar los resultados obtenidos mediante los cálculos de longitud de onda y grosor de cabello humano. Realizamos los gráficos comparativos correspondientes y logramos observar que tanto el valor real de la longitud de onda de un láser de neón, como el grosor de un cabello humano, ambos se encuentran dentro de los intervalos de indeterminación hallados, lo que nos asegura que realizamos los cálculos de manera correcta y logramos verificar de manera práctica la teoría de difracción de la luz.

Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente